2022年精华制药集团南通有限公司

有毒有害物质排放报告

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》第二十一条第一款“严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况”要求，我公司认真识别所排放物质中有毒有害物质排放情况，特对2022年有毒有害物质排放情况报告如下：

1. **废水排放情况**

公司废水预处理后接管如东深水环境科技有限公司。公司安装有废水在线监测设施，并与如东生态环境局联网。废水中污染物排放总量和浓度均符合接管要求。废水中污染物种类主要是化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、全盐量等，均不属于有毒有害物质。

1. **废气排放情况**

我公司共有4个排气筒，排放的废气污染物种类主要有：挥发性有机物、氯化氢、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等。这4个排气筒废气通过废气处理设施处理后达标排放。具体处理方式如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **排气筒编号** | **污染物** | **废气处理方式** |
| DA001 | 挥发性有机物 | 经蓄热式热力燃烧+碱喷淋后25米高空排放 |
| DA002 | 氯化氢 | 碱吸收后15米高空排放 |
| DA003 | 二氧化硫、氮氧化物 | 焚烧炉烟气去除二噁英-急冷+旋风除雾器+旋风除尘后37米高空排放 |
| DA004 | 颗粒物 | 布袋除尘后15米高空排放 |

2022年我公司废气中污染物排放总量和浓度均符合相关要求。

1. **危险废物排放情况**

我公司共有3个独立的危险废物仓库，危险废物收集、贮存、运输、处置等均符合国家相关技术规范。截至目前2022年我公司共产生危险废物1009.007吨，共委托有资质单位转移处置各类危险废物997.23吨。有毒有害物质均妥善处置,未造成土壤污染，各类危险废物产生量和转移量具体见下表:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 危险废物名称 | 产生量（吨） | 转移处置量（吨） |
| 蒸发残渣 | 788.536 | 778.978 |
| 脱色残渣 | 96.616 | 91.411 |
| 废活性炭 | 0.907 | 0.907 |
| 水处理污泥 | 88.625 | 94.165 |
| 蒸馏残液 | 32.937 | 29.910 |
| 实验室废液 | 0.920 | 0.920 |
| 废包装材料 | 1.386 | 0.939 |

综上，我公司有毒有害物质排放全面受控，未造成相关土壤及地下水污染。

特此报告。

精华制药集团南通有限公司

2022年11月1日